1. 三级亮度，分别用三个led指示当前亮度；
2. 数码管显示定时时间，可通过长按加减键对显示时间进行递增；
3. 上电数码管显示00，开机后显示30分钟，choose按键对灯的亮度进行选择，加减键对时间进行加减，最小值是1，最大值是60